附件

**平罗县德渊水务有限公司市政供水用户龙头水水质检测结果**

**（ 2022年第一季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测指标合格率% | 备注 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出  | 未检出 | 100（5/5） |  |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/00ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出  | 未检出 | 100（5/5） |  |
| 3 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.28 | 100（5/5） |  |
| 4 | 菌落总数（CUF/ml） | 100 | 11 | 0  | 2.2 | 100（5/5） |  |
| 5 | 砷（mg/L） | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100（5/5） |  |
| 6 | 镉（mg/L） | 0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 100（5/5） |  |
| 7 | 铬[六价（mg/L）] | 0.05 |  0.006 |  0.002 |  0.0037 | 100（5/5） |  |
| 8 | 铅（mg/L） | 0.01 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 100（5/5） |  |
| 9 | 汞（mg/L） | 0.001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 100（5/5） |  |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 1.0 | 0.129 | 0.05 | 0.0658 | 100（5/5） |  |
| 11 | 硝酸盐 | 10 | 6.28 | 3.81 | 5.686 | 100（5/5） |  |
| 12 | 色度（铂钻色度单位） | 15 | 6 | 2.5 | 3.2 | 100（5/5） |  |
| 13 | 嗅和味 | 无异味 | -- | --- | -- | 100（5/5） |  |
| 14 | 肉眼可见物 | 无 | -- | -- | -- | 100（5/5） |  |
| 15 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.12 | 0.05 | 0.078 | 100（5/5） |  |
| 16 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.28 | 0.82 | 0.984 | 100（5/5） |  |

**平罗县德渊水务有限公司市政供水用户龙头水水质检测结果**

 **（ 2022年 第一季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测指标合格率% | 备注 |
| 17 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.04 | 7.82 | 7.904 | 100（5/5） |  |
| 18 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 100（5/5） |  |
| 19 | 铁（mg/L） | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100（5/5） |  |
| 20 | 锰（mg/L） | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100（5/5） |  |
| 21 | 铜（mg/L） | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100（5/5） |  |
| 22 | 锌（mg/L） | 1.0 | 0.068 | 0.025 | 0.0336 | 100（5/5） |  |
| 23 | 氯化物（mg/L） | 250 | 33.6 | 31.3 | 31.88 | 100（5/5） |  |
| 24 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 79.9 | 64.5 | 76.18 | 100（5/5） |  |
| 25 | 溶解性固体（mg/L） | 1000 | 503 | 400 | 431.8 | 100（5/5） |  |
| 26 | 总硬度（mg/L） | 450 | 291.0 | 217.6 | 266.18 | 100（5/5） |  |
| 27 | 挥发酚（以苯酚计，mg/L） | 0.002 | 0.000155 | 0.000155 | 0.000155 | 100（5/5） |  |
| 28 | 阴离子合成剂（mg/L） | 0.3 | 0.018 | 0.005 | 0.0088 | 100（5/5） |  |

**说明：**

（1）本信息来源于平罗县疾病预防控制中心。

（2）水质指标检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）检测指标合格率（%）=单项指标检验合格数/该指标检验样品总数。

（4）括号内数据为检验样品合格数/检验样品总数