附件5

平罗县生态移民“多代多人”家庭就近转让

住房验收标准

一、面积：主房建筑面积不少于54平方米，且为砖木或砖混结构住房。

二、基础：必须设置基础，基础为毛石或砖砌结构。

三、内外承重墙：必须是红砖砌筑，墙厚不小于240mm。

转让内外墙为土坯砌筑（土坷垃砌筑）的住房，不予补助。

四、屋面：屋顶为平面或坡面，坡面挂瓦，平面做草泥顶处理。屋面无明显塌陷变形、漏雨、屋面瓦损坏等现象；椽子、檩条、梁主要受力构件无明显腐朽、虫蛀、挠曲变形、纵向干裂等；混凝土柱、梁、板表面无剥蚀、漏筋、或出现明显受力裂缝和变形。转让的住房有以上安全和质量隐患的不予补助。

五、地面：宜为瓷砖、水磨石、红砖或水泥地面。

六、结构：转让住房为砖木或砖混结构，前墙为瓷砖墙面，墙体无裂缝。转让土坯房、一面红、三面红、水刷石以及危旧住房、存在质量和安全隐患的不予补助。

七、转让住房达不到以上标准的不享受补助。

八、本验收标准，由县农业农村局负责解释。

九、本政策自文件印发之日起实施，2026年6月30日止。